**武夷集团5层多功能厅音视频系统增补比选项目**

南平武夷信息技术有限公司

**2022年05月**

**比选邀请文件**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*公司：

1、我司武夷集团5层多功能厅音视频系统增补比选项目通过比选并以最低价格法方式选定增补单位。以下将比选邀请人称为招标人，将被邀请人称为投标人，将比选文件称为招标文件，将比选申请书称为投标文件。

2、投标人资质要求：

①持有工商行政管理部门核发的合格有效的企业法人营业执照；营业执照经营范围具有音视频设备范围。

②三年内，在经营活动中没有重大违法违纪纪录声明。

③本项目不接受联合体投标。

1. 工作内容：武夷集团5层多功能厅音视频系统增补比选项目。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 视频会议摄像头 | ◆ 72.5°广角镜+16x数字变焦采用72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦达到12倍，并支持16倍数字变焦。◆ 全接口另支持HDMI高清输出，SDI、HDMI、网络三路可同时输出。接口有HDMI\*1 ，RJ45\*1，LINE IN\*1，MIC IN\*1，LINE OUT\*1，SDI\*1，USB2.0\*1，RS232 IN\*1，RS232 OUT\*1，RS485\*1，12V电源接口； ◆ 麦克风&AAC音频编码支持内置麦克风（可选）或外置麦克风（仅HD712U支持），同时支持音频线缆输入。支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。◆ H.265编码全球首款支持H.265编码的视频会议摄像机，可实现全高清1080p超低带宽传输。◆ 1080P全高清采用全新一代松下1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。◆ 超高帧率1080P下输出帧频可达60fps。◆ 本地存储（可选）支持本地存储功能，无需NVR即可实现U盘本地直接录制。◆ 低照度超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 ◆ 2.4G射频遥控器2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用。 ◆ 双码流同时支持两路码流输出 (YUY2、MJPEG、H.264任两路)，减轻主机编解码压力。 ◆ 远程控制使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 | 台 | 3 |  |   |
| 2 | 视频矩阵 | HDMI高清16进16出 | 台 | 1 |   |  |
| 3 | 一体机 | 75英寸；内置800W摄像头;支持Android系统与OPS间智能切换,视场角：对角线100 ° 水平90° 垂直66°,摄像头分辨率：最大支持4 K,分辨率:3840×2160，亮度350cd/㎡，对比度：1200：1（Typ.），响应时间：6 ms可视角：178°(H)/178°(V)；内置Android8.0系统，CPU：内存：4核A73\*2+A53\*2，主频1.5 GHz，1.5GHz，内存：3+32G；触摸方式：红外触控，触控点：20点，触控响应速度：＜ 10 ms;内部喇叭：2个内置16 W音箱,蓝牙:内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.0及以下蓝牙版本;接口：音视频输入接口：HDMI IN 2路，最大4 K@60 Hz；LINE IN 1路,RS-232 1个,RJ45(百兆网口) 2个,USB接口 2个前置接口，2个板载接口，1个touch USB,音视频输出接口：HDMI OUT 1路，最大4 K@60 Hz；LINE OUT 1路； | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 移动支架 | 适用于各种类型办公室、会议室、多媒体教室、教育培训、商务会展、展馆展厅、医疗会诊，以及远程视频会议等多重场景需求。 | 台 | 2 |   |  |
| 合计 |   |

本项目采用资格后审最低价中标的办法确定中标人。参与比选人（投标人）必须自行核算项目正常、合法运行及网站的管理使用所需的费用进行合理报价并及时提交投标报价文件。

1. 开标时间：2022年5月19日15时30分（北京时间），开标地点：**福建省南平市建阳区潭城街道美嘉德广场1号楼301会议室**

6、投标文件格式详见附表。

7、投标文件接受截止时间为2022年5月19日14时30分（北京时间）前，投标文件逾期到达者视为放弃。

8、招标人对未中标原因不作解释，中标候选人公示结束后中标结果不再接受质疑。投标人单位应给予充分理解和尊重。

9、本次比选投标人无需提交投标保证金，无需购买比选文件。投标人的往来商务费等其它所有费用需自理。

10、本次最高限价为 65000元（大写：人民币陆万伍仟元整）。此报价为增补项目中所产生的一切费用，所有报价均应已包含国家规定的所有税费，商务费等所有一切费用。

11、中标人被发现有串标和抬价行为的将取消中标资格。

12、投标人需按照附表格式提交投标文件。

13、如有任何疑问或需澄清者，请以书面与我公司以下人员联系。

联系人：杨宇濠

联系电话：18805095033

 南平武夷信息技术有限公司

 2021年5月17日

附表：投标文件格式

**（**武夷集团5层多功能厅音视频系统增补比选项目**）选取**

（ 本）

比

选

申

请

书

申请人：

日期： 年 月 日

**报价承诺函**

XXXXXXXXXXX公司：

 1、受贵单位邀请，我公司（同意/不同意）参加 （项目名称） 的投标、比选活动。我公司愿意以人民币（小写）（大写）承接本项目。一旦我方中标，我司将服务招标人的安排，我方保证严格按照行业相关规范标准进行招标代理服务。若我方未按照承诺履行，或放弃中标，或因我方投标文件中所提供的相关材料被证实为虚假的，我方将承担由此产生的全部责任。

 2、我司在此承诺，将本着“诚信、公正、科学、严谨、独立”的原则，以饱满的工作热情、严谨工作态度，一如既往地向广大客户提供高效优质的服务，更好的满足市场经济发展的需要，以用户满意为最高目标。

投标人： （盖投标单位公章）

法定代表人或其他委托代理人： （签字或盖章）

地址：

联系人： 电话：

日期： 年 月 日

**法定代表人授权书**

XXXXXXXXXXXXXXXX公司：

（投标人全称）法定代表人 授权 （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的 项目的招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表： 性别： 身份证号：

单位： 部门： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码: 电话：

附：被授权人身份证件复印件

如法定代表人本人参与投标，可不出具授权委托书，但须附法定代表人身份证复印件以证明其身份。

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日 期：

接受授权方

投标人代表签字：

日 期：

**法人营业执照**

xxxxxxxx公司：

现附上由 （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

投标方须提供投标人法人营业执照副本复印件（或企业注册地工商部门出具的有效年检证明复印件）、税务登记证副本复印件并同时密封递交。

 投 标 人（全称并加盖公章）：

 投标人代表签字：

 日 期：

**重大违法纪录声明**

xxxxxxx公司：

 我司近三年内，在经营活动中没有重大违法纪录。

特此声明！

 投 标 人（全称并加盖公章）：

 投标人代表签字：

 日 期：

**投标人提交的其它资料**

投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

投 标 人（全称并加盖公章）：

##  投标人代表签字：